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1 数据通路实验

1.1 实验目的

综合应用掌握的简单组合电路和时序电路的设计方法，完成一个简单的数据通路的设计。
1.2 实验内容及要求

1. 根据下图给出的数据通路（图中R0、R1和ACC是寄存器，+是加法器，其它则是多路选择器），完成相应的Verilog程序设计，图中数据线的宽度为8位，要求可以扩充至16位或者是32位；
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2. 根据下图给出的数据通路（图中SUM和NEXT是寄存器，Memory是存储器，+是加法器，==0是比较器，其它则是多路选择器），完成相应的Verilog程序设计，图中数据线的宽度为8位，要求可以扩充至16位或者是32位。
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3. 程序必须自己编写，满足数据通路设计要求，综合结果正确。
1.3 实验方案

这两个实验是要设计数据通路，所以应该先把通路中需要实例化的模块写好，然后在顶层模块中调用，再综合查看结果，修改错误和不足之处。
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